|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LANTAI | Device | Interface | NA |  | RHA | Prefix | BA | Status |
|  | Router Utama | FE 0/0 | 192.168.1.1 |  |  | /26 |  | Static |
|  |  | FE 0/1 | 192.168.1.65 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  |  | FE 1/0 | 192.168.1.129 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  |  | FE 1/1 | 192.168.1.193 |  |  | /26 |  | DHCP |
| 1 | SERVER 1 |  | 192.168.1.2 |  | 192.168.1.3-  192.168.1.62 | /26 |  | Static |
|  | SWITCH |  |  |  |  | /26 |  |  |
|  | PC1 |  | 192.168.1.7 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | PC2 |  | 192.168.1.3 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | LAPTOP | Wireless | 192.168.1.5 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | AP1 |  |  |  |  | /26 |  |  |
| 2 | SERVER 2 |  | 192.168.1.66 |  | 192.168.1.64-  192.168.1.126 | /26 |  | Static |
|  | SWITCH |  |  |  |  | /26 |  |  |
|  | PC1 |  | 192.168.1.67 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | PC2 |  | 192.168.1.68 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | LAPTOP |  | 192.168.1.81 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | AP1 |  |  |  |  | /26 |  |  |
| 3 | SERVER 3 |  | 192.168.1.130 |  | 192.168.1.128-  192.168.1.190 | /26 |  | Static |
|  | SWITCH |  |  |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | PC1 |  | 192.168.1.132 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | PC2 |  | 192.168.1.133 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | LAPTOP |  | 192.168.1.134 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | AP1 |  |  |  |  | /26 |  |  |
| 4 | SERVER 4 |  | 192.168.1.194 |  | 192.168.1.192-  192.168.1.254 | /26 |  | Static |
|  | SWITCH |  |  |  |  | /26 |  |  |
|  | PC1 |  | 192.168.1.196 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | PC2 |  | 192.168.1.199 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | LAPTOP |  | 192.168.1.198 |  |  | /26 |  | DHCP |
|  | AP1 |  |  |  |  | /26 |  |  |

